|  |  |
| --- | --- |
|  |  «УТВЕРЖДАЮ» |

Глава администрации

МО «Нежновское СП»

Т.Д. Шеренговская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015год

**Дефектная ведомость объемов работ**

**в д. Ильмово МО «Нежновское сельское поселение»**

**от дома №1 до дома №29**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состояние элементов существующей дороги** | **Намечаемые виды работ по устранению дефектов** | **Ед. измерения** | **Количество** |
| 1. | Существующее дорожное покрытия имеет местами ямочность, выбоины, поврежден подстилающий слой, некоторые места размыты. Длина 670 ширина 3,0 м | Восстановление подстилающего слоя в размытых, поврежденных местах. Из пескаИз щебня | м3 материалам3 материала | 12 м3.20 м3 |
| Восстановление профиля щебеночного покрытия. (133,72 м3 щебня) Планировка.Укатка катком  | м2 покрытия | 2010 |