И.О.Главы администрации МО Нежновское сельское поселение

Е.В.Синицына

« » 2016

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

|  |
| --- |
|  |

Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново Кингисеппского района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Описание элементов существующей дороги | Виды работ по устранению дефектов | Ед.измер. | Объем работ в ед.измер. |
| 1 | Асфальтовая дорога площадью 622м2. Протяженность дороги — 100м и радиусы поворотов на перекрестках.  Наблюдается значительный износ асфальтобетонного покрытия. Покрытие имеет разрушение, трещины, выбоины, глубокие ямы.  Присутствует колейность. Местами нарушен нижний слой покрытия щебеночного и песчаного основания. | Устройство оснований толщиной 6 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,24889 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих  асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных  материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,622 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих  асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных  материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,622 |

Составил

Проверил