* + 1. **Ремонт электрической проводки в Нежновской сельской библиотеке.**

Состав и объем работ в приложенной смете.

4.1 Срок подачи коммерческих предложений до 15.07.2017года.

4.2 Подача коммерческого предложения по E-mail: [nezhnovo-mo@mail.ru](mailto:nezhnovo-mo@mail.ru)

Смета прилагается на следующей странице

Согласовано: Утверждаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава администрации МО

«Нежновское сельское поселение»

А.С. Жадан

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Локальная смета

Ремонт электрической проводки в Нежновской сельской библиотеке.

Основание: Дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: базе ТСНБ-ЛО-2011г. в редакции 2014г. с пересчетом в цены март 2017г.

Сметная стоимость: 25.060 руб.

Нормативная трудоемкость: 32.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 5.519руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр 62-16-4** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.96, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.04, (Н.Р. 80\*0,85 = 68% = 363.91 руб. С.П. 50\*0,8 = 40% = 214.06 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.1188** | **1768,67 484.55** | **11.37 2.45** | **1151.38** | **532.47** | **8.05 2.69** | **29.60 0.10** | **3.52 0.01** |
| **2** | **ТЕРр 63-5-1** | **Снятие обоев простых и улучшенных Индексы: к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 77\*0,85 = 65% = 393.99 руб. С.П. 50\*0,8 = 40% = 242.45 руб.)** | **100 м2 очищаемой поверхности** | **0.426** | **153,82 153.82** | **0 0** | **606.13** | **606.13** | **0 0** | **10.40 0** | **4.43 0** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.01278 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 15-06-001-02** | **Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.4, (Н.Р. 105\*0,85\*0,9 = 80% = 2928.51 руб. С.П. 55\*0,8\*0,85 = 37% = 1354.44 руб.)** | **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности** | **0.426** | **3759,55 928.67** | **2.03 0.31** | **13787.23** | **3659.42** | **5.05 1.22** | **46.95 0.01** | **20.00 0.00** |
| **4** | **ТЕР 15-07-002-01** | **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками Нортовская и водно-дисперсионными лаками Нортовский к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.63, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.96, (Н.Р. 105\*0,85\*0,9 = 80% = 63.64 руб. С.П. 55\*0,8\*0,85 = 37% = 29.43 руб.)** | **100 м2 обрабатываемой поверхности** | **0.06** | **159,20 143.08** | **6.48 0.26** | **85.63** | **79.41** | **2.19 0.14** | **7.83 0.01** | **0.47 0.00** |
|  | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2017 Ленинградская область 47 ) | кг | 0.72 | (61.29) |  | (44.13) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 15-04-025-04** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.59, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.26, (Н.Р. 105\*0,85\*0,9 = 80% = 513.15 руб. С.П. 55\*0,8\*0,85 = 37% = 237.33 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.0378** | **2345,29 1834.20** | **14.01 0.31** | **743.12** | **641.33** | **2.96 0.11** | **92.73 0.01** | **3.51 0.00** |
|  | 113-0631 | Эмаль HEMPEL"S CONTEX SMOOTH 46600 серая (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2017 Ленинградская область 47 ) | кг | 0.3024 | (430.39) |  | (130.15) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **16373** | **5519** | **18 4** |  | **32 0** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **16373** | **5519** | **18 4** |  | **32 0** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 5519 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 10836 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 174 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **16547** | **5519** | **18 4** |  | **32 0** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4263 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **20810** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2078 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **22888** |  |  |  |  |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 174.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 10836.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 4263.00 \* 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 2078.00 \* 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 14.00) / 100 \* 18 | % | 18 |  |  | 2171.80 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **25060** |  |  |  |  |

|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **25060** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/